采购视频会议终端和多媒体设备项目报价单

序号	名称	参数规格	单位	数量	报价金额（万元）
1	视频会议终端	视频会议终端：1台

分体式超高清会议终端，配套摄像机和麦克风。全新H.265编解码能力，可支持超高清视频体验；内置AI智能语音助理；丰富的音视频接口，满足快速集成和部署，可与现有林业局省级、市级及县级森林防火视频会议系统对接。

视频会议摄像头：1台

内置专业OSD配置界面，易维护，易配置，可进行摄像机的独立控制。采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口。配备高精度定位云台精度确定位±0.1°，移动迅速，拍摄范围扩展至170度广角。自动聚焦镜头，12倍光学变焦，可预置摄像机设置，支持USB视频输出。

视频会议麦克风：1台

有线阵列麦克风，360度全向拾音，6米拾音半径，自适应回声抵消技术，自动噪音抑制技术，自动增益控制技术。	套	1
2	多媒体设备	会议系统主机（视像跟踪+讨论）：1台

1.采用2U标准机箱设计，配置高清LCD显示屏，独立按键操作，实现了对会议进程的全面控制和管理；

2.不少于3路话筒输入，单路可连接≥20个会议单元，最多系统可挂载≥60个会议单元，且最远线路长度≥100米；

3.支持不少于2种会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（自由发言模式）；

4.内置不少于1路RS232视频控制输出口连接电脑或中央控制等系统，支持软件控制及支持中央控制系统控制，搭配电脑软件可实现硬件自检功能；

5.配有标清视频矩阵，可直接控制≥三个摄像球的视频切换，并支持≥3路视频同步监控输出，完成视频会议中图像自动切换；

6.内置多种输入输出接口，不少于：1组辅助输入、3组卡座输入，1路主席话筒音频备份平衡输入接口和1组主输出、1组辅助输出接口；

7.内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输；

8.具有人员库管理功能，可添加和修改参会人的姓名、民族、职务、年龄、单位、电话等信息；

9.包含会议布局模块，分为大、中、小、超小4种不同的坐席模式，可载入背景图片，并带有自动布局功能。

会议主席单元（摄像跟踪+讨论）：1台

1.稳固的带锁紧插拔式咪杆设计，心形指向性驻极体鹅颈式话筒，高灵敏度咪芯设计,拾音距离≥50cm；

2.发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮，话筒顶部带发言灯圈指示，可显示现在单元发言、关闭状态；

3.带有视像跟踪、讨论等功能，配合主机，可以实现先入先出，自由发言模式；

4.话筒带有≥73*20mmLED显示屏，可以显示话筒ID号，发言时间计时显示等多种显示；

5.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元；

6.支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能。

会议代表单元（摄像跟踪+讨论）：15台

1.话筒带有≥73*20mmLED显示屏，可以显示话筒ID号，发言时间计时显示等多种显示；

2.带有视像跟踪、讨论等功能，配合主机，可以实现先入先出，自由发言模式；

3.代表单元具有一键发言功能，接收主席单元的控制；

4.发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮，话筒顶部带发言灯圈指示，可显示现在单元发言、关闭状态；

5.稳固的带锁紧插拔式咪杆设计，心形指向性驻极体鹅颈式话筒，高灵敏度咪芯设计,拾音距离≥50cm。

U段一拖二无线麦克风(600频段)----主机*1+手持*2：1套

1.UHF频段、PLL2通道无线会议接收机，采用640-690MHz频率进行覆盖；

2.内置静音功能，静音15分钟后自动关机，内置节能模式选择功能；

3.内置静电感应功能，脱离人手3S自动静音；

4.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能；

5.屏幕显示当前频段、≥5级调频信号接收电平、≥5级音频强度、静音状态等信息；

6.内置高低两种功率选择，方便不同的会议室使用，同时主机内置最大音量控制控制功能，防止会场误操作；

7.不少于1路左右通道平衡输出，不少于1路非平衡输出接口，以适应不同的使用环境。

12路调音台（MP3播放器、两编组 ）----8路麦克风输入：1台

1.不少于8路话筒、2组立体声输入、1组辅助返回输入、1组录音输入；

2.不少于1组主输出、2个辅助输出、2个编组输出、1组录音输出、1个耳机监听输出；

3.单声道输入具有48V幻象供电和100Hz低切功能，话筒输入支持高中低三段均衡调节；

4.内置蓝牙模块，支持蓝牙输入音频实现无线播放音乐；

5.支持连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；

6.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3/WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选；

7.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出。

反馈抑制器：1台

1.采用2寸TFT彩屏，可在主界面显示陷波器开关、频移量、均衡开关、当前用户模式、系统上锁情况等状态信息，并带有双排9段电平指示灯；

2.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口；

3.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能；

4.内置-64db到+6dB增益调节，噪声门为0dB~-90dB范围可调，移频器支持2Hz~8Hz多级调节；

5.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求；

6.参数调节可以设置两级面板锁，分别是参数锁定和整机锁定功能；

7.不低于20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用；

8.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。

数字会议音频处理器(3进6出)：1台

1.采用高性能专业音箱处理器技术，采样率不劣于96k/24bit；

2.内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能；

3.前面板具有LCD显示器，显示当前设备的IP地址；

4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入具有噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器功能；

5.输入输出通道具有≥7段均衡调节、高低通滤波器，支持通道延时调节功能，支持全通滤波器AIIpass；

6.内置信号发生器，具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试；

7.支持通过软件调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制；

8.支持通道参数复制、通道参数联动调节；

9.支持≥24个场景存档，包含自动档，默认档等，满足不同场景的灵活调用；

10.支持USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制；

11.支持拓展Dante网络数字音频输入输出。

双通道定阻专业功率放大器(250W)：1台

1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；

2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；

3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选；

4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用；

5.8Ω立体声额定功率≥250W×2；4Ω立体声额定功率≥450W×2；8Ω桥接功率≥620W；

6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡；

7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB；

8.信噪比(A计权)：≥90dB；

9.额定源电动势不劣于630mV；

10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。

8寸会议音箱：2台

1.低音单元≥1×8″；

2.高音单元≥1×1″；

3.额定阻抗：8Ω；

4.额定功率≥150W；

5.灵敏度≥93dB 1w/1m；

6.最大声压≥114dB；

7.频率响应：50Hz-20KHz。

8路电源时序器（带短路级联口）：1台

1.具备≥13路电源输出，包含前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口（两路5孔插座+两路USB+1路Type-C）和后面板≥8路独立大功率受控电源输出（5孔插座）；

2.前面板配备指针电压表，实时显示当前电压状态，可更加直观查看设备所处地点的工作电压；

3.具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报；

4.独立电源具有独立电源指示和独立电源开关控制，支持顺开逆关功能，每路动作延时1秒；

5.具有RS232接口，支持外部中央控制设备控制，可发指令配置设备 ID，实现顺开逆关、受控单通道独立开关、模式调用、模式保存、波特率设置、设置级联、初始化等操作功能；

6.支持短路信号和RS-485协议进行级联控制，RS-485协议级联后从机可自动检测主控机的业务操作指令，执行相同的业务操作指令，RS-485协议方式最大级联设备≥8台；

7.支持≥8组设备开关场景数据保存与调用；

8.最大功率≥6600W，单路最大电流≥10A；

9.额定输出电压：交流100V240V50Hz。	套	1
总价（万元）：