采购充电桩和庭院照明箱报价单

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价

（万元）	报价金额（万元）
1	充电桩	额定容量：≥60kw

充电枪数：双枪

显示方式：≥7寸高亮电容屏

充电方式：扫描启动、刷卡启动、VIN码启动、密码启动；

充电模式：电量模式、金额模式；

噪音等级：<65db

待机功耗：<40W

输入电压：三相AC380V/50H

输入电流：91A

整机最大输出功率：≥60KW

包含安装（提供线缆等辅材）及调试	个	2
2	庭院照明箱	详见附件电工图	台	1
总价（万元）：